**产品规格参数**

产品型号 HT17-3BOX

主机参数

处理器 板载Intel BayTrail J1800, 2.41-2.58GHz, 双核(Intel BayTrail J1900, 2.0-2.42GHz, 四核)

内存 DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB

存储 2.5”SATA 500G硬盘，可选120G SSD

显示 板载 Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

声卡 ALC662-VD，HD AUDIO

网卡 2×RTL8168 1000M，LAN支持网络唤醒

显示屏 4:3，工规17” TFT-LCD

背光 LED背光

亮度 ≥300 cd/㎡

点屏矩 0.297mm×0.297mm(H,V)

分辨率 XGA,1280×1024

触摸屏 工规五线电阻式

I/O电性能

USB2.0 6-板载，1-前置

COM口 6-板载，可扩至10个；COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离

GND 1-机箱接地“地”柱

LAN 2个

VGA 1个

PS/2 1个

音频 Mic-in，Line-out

机构参数

面板材质 铝镁合金，阳极氧化，厚度8mm

箱体结构 钢板，高温防静电烤漆处理

颜色 拉丝黑/7035白

箱体尺寸 （L×H×T）：483×355×103mm

开孔尺寸 （L×H）：417×331mm

净重 8.5kg

安装方式 标准上架式/嵌入式/壁挂式

工作温度 -10°～50°

存储温度 -20°～60°

抗震动 5-17Hz,0.1mm双幅度位移

薄膜按键 POWER开关、HD LED、PW LED

其他

电源输入 防呆4PIN，DC12～24V自适应输入

额定功率 ≤40W

操作系统 Windows7,Windows8