产品规格参数

产品型号 HT1506-900 HT1506-800

主机参数

处理器 板载Intel BayTrail J1900, 2.0-2.42GHz, 四核 板载Intel BayTrail J1800, 2.41-2.58GHz, 双核

内存 DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB

存储 SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA

显示 Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显 Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

声卡 ALC662-VD，HD AUDIO ALC662-VD，HD AUDIO

I/O和电性

网卡1 RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒 RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒

网卡2 RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒 RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒

串口-R232 6-板载，可扩展10个 6-板载，可扩展10个

串口-R485 COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离 COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离

USB3.0 1个 1个

USB2.0 5-板载，2-内置（可扩展） 5-板载，2-内置（可扩展）

HDMI 1个，支持1920\*1080 1 个，支持1920\*1080

VGA 1个 1个

音频 Mic-in，Line-out Mic-in，Line-out

GPIO 4-DI,4-DO(内置可扩展) 4-DI,4-DO(内置可扩展)

LPT 内置可扩展 内置可扩展

PS/2 内置可扩展 内置可扩展

WIFI IEEE 802.11g标准（可选） IEEE 802.11g标准（可选）

扩展槽 1-MINI PCI-E (WIFI,3G/4G等) 1-MINI PCI-E (WIFI,3G/4G等)

操作系统 Windows7,Windows8 Windows7,Windows8

额定功率 ≤28W ≤20W

电源输入 宽压：DC12～24V 宽压：DC12～24V

电源接口 防呆，4PIN 防呆，4PIN

机构参数

箱体结构 铝合金整体压铸，高温防静电阳极氧化 铝合金整体压铸，高温防静电阳极氧化

颜色 亚黑/亮银 亚黑/亮银

散热 整机无风扇设计 整机无风扇设计

箱体尺寸 （L×H×T）：245×58×156mm （L×H×T）：245×58×156mm

安装孔尺寸 （L×H）：230.5×116mm （L×H）：230.5×116mm

净重 1.8kg 1.8㎏

安装方式 嵌入式/VESA壁挂式 嵌入式/VESA壁挂式

GND 1-机箱接地“地”柱 1-机箱接地“地”柱

环境参数

工作温度 -20°～60° -20°～60°

存储温度 -40°～80° -40°～80°

抗震动 50-500Hz,0.1mm,1.5g 50-500Hz,0.1mm,1.5g