**HT1508**系列小型化无风扇工控电脑（BOX）

**产品分析**

* 整体优质铝合金材质，采用双层散热鳍片设计加大散热面积，保证系统冷静、稳定可靠
* 可平放或壁挂锁定两种安装方式
* 支持2.5寸硬盘安装，msata（全长卡）安装
* 内部全无线化设计
* DC9-24V宽压输入，DCJack用螺纹加固设计
* USB过流及短路保护，不影响主机正常工作
* 2个Intel千兆网卡，采用内置滤波+防雷设计
* 基本参数：1VGA/1HDMI/2LAN/2COM


/1USB3.0/3USB2.0





|  |  |
| --- | --- |
| **规格参数Specifications** | |
| 系列编号 | HT1508 |
| CPU型号 | Intel赛扬四核2.00GHz处理器，最大睿频2.42GHz，2MB缓存，10W **保证使用全新CPU** |
| 内存 | 板载DDR3L 1600MHz 4GB |
| 显卡 | 集成Intel HD Graphics核心显卡 |
| 网卡 | 2个Intel i211-AT 10/100/1000M自适应千兆网卡 |
| 存储1 | 提供1个mSATA插槽（标准品支持全长卡） |
| 存储2 | 提供1个7P+15P 2.5寸硬盘直装母座 |
| 功能扩展 | 提供1个MINI PCI-E插槽（标准品支持半长卡）,SIM卡座 |
| 前面板I/O端口 | 2个COM,3个USB 2.0,1个USB3.0, 1个电源开关 |
| 后面板I/O端口 | 1个DC9-24V电源输入接口,2个RJ45网口,1个VGA,1个HDMI, 1个Audio |
| 供电电源 | DC 9-24V输入 |
| 工作温度 | -20℃ ～ +65℃ |
| 工作湿度 | 5% ～ 95% 相对湿度,无冷凝 |
| 产品尺寸 | 160\*124\*36mm |
| 整机重量 | 0.6kg |
| 机箱颜色 | 铁灰色 |
| 机箱材质 | 优质全铝合金 |
| 支持操作系统 | Windows7,Windows8,Windows10,Linux等 |

HT1508产品尺寸图



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **配件清单** **Packing List** | | |
| **名称** | **数量** | **规格** |
| 适配器 | 1 | 12V 3.33A |
| 电源线 | 1 | 国标 |
| **订购信息**  **Ordering Information** | | |
| HT1508 | 赛扬J1900/4G+64G/2LAN/2 RS-232/1USB3/3USB2/1VGA/1HDMI/9-24V | |

**应用领域**

工业控制等