**产品规格参数**

**产品型号** FS215-3855U

主机参数

处理器 板载Intel Celeron 3855u,1.6GHz,双核

处理器 2M Cache,1.60 GHz

内存 DDR3L-1600/1333

存储 2.5”SATA 500G HDD/M-SATA：64G SSD

显示 Intel® HD Graphics 510

声卡 ALC662-VD，HD AUDIO

网卡1 Realtek 8111F 1000M，LAN支持网络唤醒

显示屏 21.5”工规，TFT-LCD

散热 整机无风扇设计

亮度 ≥250 cd/㎡

显示宽高比 16：9

分辨率 FULL HD, 1920×1080

有水触摸 2点

无水触摸 10点

触摸屏 工业级投射式电容触摸

戴手套触摸 支持（需定制）

I/O和电性能

USB2.0 2

USB3.0 2

GND 1-机箱接地“地”柱

WIFI MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准

VGA 1(支持双屏)

串口 4-R232

音频 Mic-in，Line-out

机构参数

面板材质 全平面IP65防护，铝镁合金

箱体结构 铝镁合金，高温防静电喷塑

颜色 亚黑/亮银

整机尺寸 （L×H×T）：536.8×328.3×56.9mm

净重 5.9㎏

支架安装 左右支架，下支架

壁挂安装 VESA:M4，100×100mm

工作温度 0°～45°

存储温度 -20°～60°

抗震动 5-17Hz,0.1mm双幅度位移

主机按键 POWER开关、HD LED、PW LED

其他

电源输入 DC12V，5A

额定功率 ≤30W

操作系统 Windows7，64位；Windows10，64位