**产品型号：SDK2**-900 / SDK2-800

**主机参数**

**处理器：**板载Intel BayTrail J1900, 2.0-2.42GHz, 四核 / 板载Intel BayTrail J1800, 2.41-2.58GHz, 双核

**内存：**DDR3L 1333 4GB；可扩展至8GB

**存储：**SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA

**显示：**Intel HD Graphics，支持HDMI/VGA双显

**声卡：**ALC662-VD，HD AUDIO

**I/O和电性能**

**网卡1：**RTL8168 1000M，LAN1支持网络唤醒

**网卡2：**RTL8168 1000M，LAN2支持网络唤醒

**串口-R232：**6-板载，可扩展10个

**串口-R485：**COM1/COM2支持RS485，带光耦隔离

**USB3.0：**1个

**USB2.0：**5-板载，2-内置（可扩展）

**HDMI：**1个，支持1920\*1080

**VGA：**1个

**音频：**Mic-in，Line-out

**GPIO：**4-DI,4-DO(内置可扩展)

**LPT：**内置可扩展

**PS/2：**内置可扩展

**WIFI：**IEEE 802.11g标准（可选）

**扩展槽：**1-MINI PCI-E (WIFI,3G/4G等)

**操作系统：**Windows7,Windows8

**额定功率：**≤28W

**电源输入：**宽压DC12～24V

**电源接口：**防呆，4PIN

**机构参数**

**颜色：**亮银

**散热：**整机无风扇设计

**安装孔尺寸（L×H）：238**×106mm

**安装方式：**嵌入式/壁挂式

**GND：**1-机箱接地“地”柱

**环境参数**

**工作温度：**-20°～60°

**存储温度：**-40°～80°

**抗震动：**50-500Hz,0.1mm,1.5g