产品规格参数

**产品型号：**SDK3-3855 / SDK3-6200

**主机参数**

**处理器：**板载Intel Celeron 3855u,1.6GHz,双核 / 板载Intel Core i5-6200u, 2.3GHz, 双核

**处理器：**2M Cache,1.6 GHz / 3M Cache,up to 2.80GHz

**内存：**DDR4-1966/2133 4GB；最大可扩展至16GB

**存储：**SATA 2.5”HHD/SSD和M-SATA

**显示：**Intel® HD Graphics，510支持HDMI/VGA双显

**声卡：**ALC662-VD，HD AUDIO

**I/O和电性能**

**LAN1：**Intel,1211 1000M，LAN1支持网络唤醒

**LAN2：**Intel,1211 1000M，LAN2支持网络唤醒

**串口-R232：**4-板载，可扩至10个

**串口-R485：**COM1/COM2支持RS485/RS422，带光耦隔离

**USB3.0：**2个

**USB2.0：**4-板载，3-内置（可扩展）

**HDMI：**1个，支持1920\*1080

**VGA：**1个

**音频：**Mic-in，Line-out

**GPIO：**4-DI,4-DO可扩展

**PCIE-X1：**1-可扩展

**PCI：**1-可扩展

**PS/2：**2-可扩展

**WIFI：**1-可扩展，MINI PCI-E接口IEEE 802.11g标准

**3G/4G：**1-可扩展，MINI PCI-E接口

**操作系统：**Windows7,Windows8，Windows10

**额定功率：**≤38W

**电源输入：**宽压：DC12～24V

**电源接口：**防呆，4PIN

**机构参数**

**颜色：**亮银

**散热：**整机无风扇设计

**安装孔尺寸（L×H）：239**×106mm（可定制）

**安装方式：**嵌入式/壁挂式

**GND：**1-机箱接地“地”柱

**环境参数**

**工作温度：**-20°～60°

**存储温度：**-40°～80°

**抗震动：**50-500Hz,0.1mm,1.5g